«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

АО «Кселл»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 2021 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение оборудования телефонной связи Абонента legalName к сети связи Оператора АО «Кселл», г. Алматы.

**ту №** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Оператор АО «Кселл» произведет присоединение оборудования Абонента legalName к сети связи в cityCompany на следующихтехнических условиях:

1. **Уровень подключения** - connectionLevel г. Алматы.

2. **ID** – searchCallerID

3**. Виртуальный номер для обратного дозвона** – callbackForwarding

callbackNumber

4. **Емкость подключаемой сети** - callbackForwarding

Тип присоединяемого оборудования – connectedTypeEquipment

5. **План набора**

Порядок выхода Абонента legalName к абонентам Оператора АО «Кселл» - +7-701-ХХХХХХХ, +7-702-ХХХХХХХ, +7-775-ХХХХХХХ, +7-778-ХХХХХХХ, где ХХХХХХХ **-** номер абонентов внутри сети Оператора АО «Кселл».

6. **Протокол сигнализации** – SIP.

7. **IP адреса:** ipAddress

8. **Кодек компрессии голоса** – codec

9. **Порт сигнализации UDP** - udpPort

10. **Порты медиа RTP -** rtpPort

11. **Тип трафика** – голосовой.

12. **Количество сессий** – sessionNumber.

13. **Тарификация**

Учет трафика должен производиться на основе данных аппаратуры повременного учета соединений MSS Оператора АО «Кселл».

14. **Пропуск телефонного трафика**

Через sipLevel1 г. Алматы осуществляется пропуск трафика от/на Абонента legalName на/от сеть (и) связи Оператора АО «Кселл».

15. **Доступ для исходящих звонков на международные направления.**

Доступ Абонента legalName к исходящим звонкам на международные направления закрыт.

**16. Схема организации связи между**

Оператором АО «Кселл» и Абонентом legalName в г. Алматы.

Организация соединительной линии от MSS Оператора АО «Кселл» до оборудования Абонента legalName должна осуществляться по следующей схеме:

image

**Примечания:**

1. Любые изменения схемы синхронизации сети Абонента legalName должны быть согласованы с Оператором АО «Кселл».
2. Технические Условия действительны в течение 6 (шести) месяцев со дня выдачи.
3. Подключение должно быть организованно посредством публичного интернета с использованием публичного статического IP адреса, зарегистрированного в Республике Казахстан.